**网上竞价采购文件**

**网上竞价编号：FXZB-2023118**

**项目名称：福建省福清监狱智能监仓可视对讲系统（二个中队）**

**招标人：福建省福清监狱**

**福建方兴招标代理有限公司**

**二〇二三年十月**

地址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层 邮 编：350001电话：0591-87278256 传 真：0591-87278232

<Http://www.fjfxzbdl.com> E-mail：fxzb178@163.com

**第一章 网上竞价邀请**

福建方兴招标代理有限公司受福建省福清监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省福清监狱智能监仓可视对讲系统（二个中队）的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

**1.项目编号： FXZB-2023118**

**2.项目名称： 福建省福清监狱智能监仓可视对讲系统（二个中队）**

**3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。**

**4.报名及竞价时间安排：**

报名开始时间：2023年10月26日14:00:00

报名截止时间：2023年10月31日17:00:00

网上竞价开始时间：2023年11月01日09:00:00

网上竞价截止时间：2023年11月01日11:00:00

**5.供应商资格要求**

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求（无）。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

**6.网上竞价文件售价**

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

**7.网上竞价保证金：**

**本项目网上竞价保证金为2913元人民币**，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开户名：福建方兴招标代理有限公司

开户行：中国农业银行福州鼓屏支行

账 号：1300 3101 0400 15896

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

9.1、采购代理服务费收取标准需符合福建省监狱管理局相关规定，采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付：

① 招标代理服务费按成交金额进行计算：收费比例1%。

9.2、成交供应商应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

缴纳代理费账户信息：

开 户 名：福建方兴招标代理有限公司

开 户 行：兴业银行总行营业部

账 号： 1170 1010 0100 0032 02。

10.联系方式

采购人：福建省福清监狱

地 址： 福建省福清市镜洋镇福清监狱

联系人及电话： 郑警官、0591-85316920

采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地 址： 福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层

邮 编：350001

电 话：0591-87278232

项目负责人：肖榕、周雨晨

公司网址：Http://www.fjfxzbdl.com

电子邮箱：fxzb178@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建方兴招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

福建方兴招标代理有限公司官网，http://www.fjfxzbdl.com

1. **网上竞价须知**

**一、合格的供应商**

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。**本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：福建康泰招标有限公司。**

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

**二、报名须知**

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。**若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），**本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，**报名审核不合格，视为无效响应：**

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

**三、网上竞价规则**

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。**至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。**

**2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。**在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

**四、最终有效报价确认方法**

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

**五、网上竞价结果确认**

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。**

**六、签订合同**

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

**七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：**

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

**第三章 网上竞价内容及要求**

**一、项目概述**

（一）采购标的一览表

**货物类**

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目号** | **货物名称** | **数量** | **是否允许进口** | **单价最高限价** | **总价最高限价** |
| 1 | 1-1 | 福建省福清监狱智能监仓可视对讲系统（二个中队） | 1批 | 否 | 291364.00 | 291364.00 |
| 合计(大写)：人民币贰拾玖万壹仟叁佰陆拾肆元整 | | | | ¥291364.00 | | |
| 备注：/ | | | | | | |

## （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

**供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。**在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

（三）核心产品

**本次竞价项目的核心产品为指挥中心IP网络可视对讲主机**。凡是列入核心产品范围的，其中任一产品出现相同品牌的，均被认定为一家供应商来计算。

**二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品**  **目号** | **品目名称** | **技术要求** | 数量 | **单位** | **备注** |
| 1-1-1 | 指挥中心IP网络可视对讲主机**（核心产品）** | 1. 采用双显示屏一体化结构设计(不接受拼接设备)，铝合金外壳，触摸式操作； 2、多点电容式触摸屏，双显示屏尺寸均≥15英寸，双显示屏分辨率≥1920X1080；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）**   3、内置高清摄像头，视角≥120度，像素≥200W，上下角度可手动调节； 4、内置手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机自动接听，对讲音频采样率不低于16KHz； 5、具有两个物理按钮，分别用于一键求助报警和广播喊话，提升应急处置能力； 6、支持双向1080P（1920\*1080）高清可视全双工对讲，本地摄像头可手动开关； 7、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区； 8、支持视频联动，对讲状态下本机右屏可联动显示不少于8路监控摄像机的视频画面，且可放大每路视频全屏查看，便于工作人员全面掌握现场情况；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 9、支持H.264、H.265视频解码，可解码显示H.264、H.265格式的监控摄像机图像； 10、支持扩展视频会议，可与系统内其它设备实现视频会议，并可同时显示多路参会成员的视频画面，视频画面支持显示成员名称水印； 11、支持轮巡显示多路监控或对讲终端视频画面，并可选择单路视频全屏预览，可一键快速建立与关联对讲设备通话； 12、支持应急预案，可设置不同的应急预案，并通过预案关联启动语音会议、呼叫通话和视频会议等；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 13、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理； 14、支持服务器离线工作模式，本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 15、支持未接来电数量提醒功能，可查询未接来电并可一键回拨； 16、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通，实现双向可视通话； 17、支持电子地图功能，有呼叫、报警发生时，可在地图上实时显示终端位置，可通过电子地图对终端设备呼叫对讲、监听； 18、支持双HDMI 1080P高清输出，可同时将本机上两个显示屏的画面投屏显示； 19、具有≥4个USB接口、≥2路HDMI(1080P)输出、音频输出、音频输入、开关量输入、报警输出、耳机输出等接口；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）**  20、支持远程故障检测，可以实时检测设备在线、掉线状态； 21、支持远程在线升级软件。 | 1 | 台 |  |
| 1-1-2 | 监区IP网络可视对讲主机 | 1. 采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7\*24小时不间断工作； 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920 X 1080。  3、内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节； 4、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听，具有两个物理按键，可用于一键求助报警和广播喊话，提升应急处置能力； 5、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频分辨率为1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节； 6、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置； 7、具有信息交互功能，支持查看监区在押人员基本信息，可查看并处理心情表达、购物申请、预约申请、值班超时未签到、巡更超时未签到、会见通知、视频督察等事项，并有语音播报提醒；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 8、具有人像点名功能，可发起对监仓的人脸识别点名，可实时查看点名结果； 9、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区； 10、支持视频联动，通话接通时自动同屏显示通话设备的视频画面和不少于2路绑定的IPC（监控摄像机）视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示；**（供应商提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS和CMA 标识的检验（检测）报告复印件，并加盖供应商公章）** 11、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）； 12、支持与门口机对讲时显示对讲人员的身份信息； 13、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等； 14、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理； 15、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 16、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义，包括文字、数字及字母； 17、支持双屏异显，通过HDMI接口(或HDMI转VGA转换器)外接显示屏时，监控视频(包括IPC视频和对讲设备视频)和电子地图可投屏显示，不影响本机的显示内容和操作；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 18、支持监控巡查，可对监控视频分组管理，一键查看分组视频，可对视频进行抓图和视频录制，抓图和视频录制文件可上传服务器统一存储管理，本机可同屏或异显示不少于4路监控视频（包括IPC视频和对讲设备视频）并支持更多路视频轮巡显示；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 19、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、≥2路开关量输出、报警输入、耳麦、USB、HDMI接口； 20、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。 | 2 | 台 |
| 1-1-3 | 监仓  门口机 | 1. 采用嵌入式操作系统，硬质铝合金外壳，一体化结构设计，全触摸式操作； 2、处理器：CPU≥4核、最高主频≥1.9GHZ，内存≥2GB，内置FLASH存储≥8GB； 3、显示屏尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080； 4、采用多点触控电容式钢化防暴触摸屏，触摸屏防暴等级≥IK08；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 5、内置宽动态高清广角摄像头，像素不低于200W； 6、支持强光、弱光下可清晰拍摄到人脸画面并进行人脸识别； 7、支持显示主协管民警、通知公告、今日值日信息、今日值班信息、民警留言、风险等级、在押人员信息（姓名、照片、是否新入监、是否为病号）、在押人员状态（在押、会见中、提审中、待会见、待提审）等信息； 8、支持与对讲主机间双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 9、支持查看监室内IPC的视频画面，可对监室内的终端分机进行监听监视，并与之对讲；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）**   10、可在线录入人脸等信息，支持通过人脸识别、账号密码方式进行身份认证； 11、支持通过人脸识别进行自助点名，点名结果可实时回传点名软件、管理主机进行结果汇总；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 12、支持通过人脸识别进行巡更签到，并支持添加文字信息； 13、支持在线预约申请，可预约民警、检察官、心理咨询、就医、家属会见，并支持添加文字表达； 14、支持公开信息查看，可查看监规监纪、权利义务； 15、支持查看监室值班表、值日表、床位表，可自动更新； 16、支持民警对在押人员进行提入提出登记，提出登记时需选择出监室事由、验证民警身份； 17、支持对在押人员进行调监换床； 18、支持接收文字、图片、视频，文字、图片、视频可组合同屏显示； 19、自带≥2路开关量输入、≥2路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、声光报警、有源音箱等接口；  20、具有标准RJ45接口、HDMI接口、USB接口、RS485接口、集中供电接口。 | 4 | 台 |
| 1-1-4 | 门灯 | 1、壁挂式安装在监仓门口，通过灯光提示各种状态。  2、五种颜色区分报警、喧哗报警、门1开启、门2开启、处警等五种状态：  3、报警时，门灯常亮红色； 4、喧哗报警时，门灯常亮青色； 5、门1开启时，门灯常亮绿色； 6、门2开启时，门灯常亮蓝色； 7、处警定位时，门灯常亮紫色； 8、解除报警时，该监室外的门灯熄灭。 | 20 | 盏 |
| 1-1-5 | 监仓内可视对讲分机 | 1. 采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7\*24小时不间断工作； 2、金属防暴面壳，嵌入式安装； 3、抗破坏防暴等级≥IK10，防护等级≥IP55； 4、自带报警和呼叫金属按钮，可对指定的主机等设备进行一键报警和呼叫； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、摄像头宽动态能力综合评价≥83分，支持1080P可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 7、内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，夜晚和光线较弱时应能清晰拍摄视频；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 8、支持接收并播放主机的各种广播任务； 9、具有人脸识别方式点名功能； 2. 支持多方通话功能(≥16方)，多方通话可设置“指挥模式”和“会议模式”； 11、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通； 12、支持标准ONVIF协议和国标GB/T28181协议，可对接监控平台，将本机采集到的音视频实时传输到网络硬盘录像机； 13、本地摄像头画面支持叠加显示描述信息和时间水印；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）**   14、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲； 15、支持防拆报警、喧哗报警； 16、支持远程在线升级软件；  17、自带≥2路开关量输入、≥2路开关量输出、音频输出、输入接口，外接报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口； 18、支持内置POE模块供电，满足IEEE802.3af标准； 19、工作温度 ：-20℃～60℃。 | 20 | 个 |
| 1-1-6 | 信息交互服务器软件 | 1、采用嵌入式操作系统，B/S架构设计，支持浏览器远程访问操作； 2、支持设备管理，可管理系统内网络对讲设备、第三方对讲终端、SIP电话，可设置设备所属组织； 3、含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯； 4、支持数据统计，可实现呼叫报警及录音录像数据统计查询； 5、支持与第三方平台对接，可与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 6、支持数据库管理，可备份和还原系统数据库； 7、支持配置管理，可导入导出系统配置信息； 8、支持权限管理，可为不同用户分配不同角色、权限和组织关系，可记录用户的操作日志； 9、支持设备运维管理，可管理接入系统的设备，可对网络设备注册和管理，可查询重复IP地址、主机级别关系等； 10、支持配置管理，可导入导出系统配置信息； 11、支持管理终端数量不少于5000个，支持批量升级系统内设备软件； 12、支持设置NTP服务器进行时间同步；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 13、支持批量导入民警、家属、在押人员人脸照片； 14、支持对接数据异常检测，可对数据库连接、视图结构、异常数据进行检测；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 15、可实时显示在押人员提交的预约申请、购物申请、心情记录，支持批量处理； 16、可编辑商品信息、消费记录查询、购物时间设置、账户管理，并支持打印采购清单； 17、支持编辑值班表、值日表、床位表、互监小组； 18、可查询违规记录、进监记录、巡更记录、值班记录、两下监室记录、发药记录、心情记录、预约申请记录、清监记录等； 19、支持修改使用场景、字段名称、功能名称； 20、支持扩展对接第三方应用程序； 21、支持远程在线升级软件。 | 1 | 套 |
| 1-1-7 | 人像点名模块软件 | 1、支持以监区为单位发起点名，可对全部监区、部分监区、单个监区发起点名； 2、支持以监仓为单位发起点名，可对全部监仓、部分监仓、单个监仓发起点名； 3、支持临时点名，可随时一键发起点名； 4、支持民警手动备注未点到人员的去向； 5、支持对点名结果进行数据统计，并可查看未点到人员名单；**（供应商须提供国家认可的检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标识的检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）** 6、支持点名记录查询，可通过条件筛选查询历史点名记录； 7、支持修改软件标题名称。 | 1 | 套 |
| 1-1-8 | 交换机 | 1、交换容量≥333G，包转发率≥50Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个。 2、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（**供应商须提供国家认可检测机构出具的具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告并加盖供应商公章）** 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯， | 2 | 台 |
| 1-1-9 | 网络线 | 1、网线：线规：23AWG 2、铜芯直径：0.57±0.05mm 3、线径：6.2±0.2mm 4、护套：阻燃PVC，低烟无卤 5、绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 6、绝缘：实心或发泡高密度聚乙烯 7、支持带宽：250MHz，绝缘电阻：>5000MΩ·km 8、结构：中心骨架，分隔开对绞线，提高串音性能 9、性能：满足国家标准要求，并具有极高的性能余量 10、产品报告：**提供国家认可检测机构出具的六类非屏蔽信道检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）；提供国家认可检测机构出具的六类非屏蔽网络双绞线四连接信道检验（检测）报告复印件进行佐证，并加盖供应商公章）。** | 1300 | 米 |
| 1-1-10 | 电源线 | 1、规格:3×0.75 2、名称:软导线 3、型号:WDZB-RYJY 4、配线形式:管内敷 | 100 | 米 |
| 1-1-11 | 管材等  辅材 |  | 1 | 批 |
| 1-1-12 | 安装  调试费 |  | 1 | 项 |

**三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）**

1、交货地点：福建省福清监狱

2、交货时间：合同签订后30日历日内完成

3、交货条件：货到安装，验收合格。

4、是否邀请投标人参与验收：否

5、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比： 5 %。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同总金额 5 %履约保证金。履约保证金在项目质保3年期满后，成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照竞价文件、合同要求。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 项目验收合格后，在成交供应商提供发票30个工作日内，一次性支付合同价款。 |

**8、货物包装方式**

8.1包装：成交供应商提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购需求另有要求外，成交供应商所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由成交供应商承担。

8.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

**9、安装、调试**

9.1成交供应商应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

9.2合同签订后，由成交供应商负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由成交供应商指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

9.3成交供应商负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。

9.4设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。

**9.5成交供应商应保证成交的设备与采购人现有语音对讲系统实现数据无缝对接。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦成交，采购人有权取消其成交资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，采购人有权单方面解除合同，造成采购人损失的赔偿相应损失。**

**10、验收程序和方法**

成交供应商所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、竞价文件、响应文件等有关内容进行验收。成交供应商提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

10.1出厂检验

成交供应商在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。

10.2最终验收：成交供应商与采购人一同按竞价文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，成交供应商需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。

10.3成交供应商在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由成交供应商承担。

**11、保修期和售后服务要求**

11.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，**自验收合格签名之日起计算保修期三年（不得低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)，三年维修（含附属设备）。**保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由成交供应商负责包修、包换。质量保修期后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。

11.2成交供应商在保修期内须提供免费上门维修服务，设备运行发生故障时成交供应商在接到采购人故障通知后2小时内电话响应，并在24小时内派遣工程师到达故障现场进行免费维修，每周7天，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的，则应先提供同款备用新机供采购人使用。其中发生的一切费用由成交供应商承担。

11.3产品保修期内，成交供应商对软件（若有）进行免费升级。

11.4保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

**12.违约责任**

（1）成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应及时进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

（2）成交供应商所交货物不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

（3）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1天，需向采购人支付违约金500元，逾期超过15天的，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将没收其履约保证金。

（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（6）除上述具体违约情形外，成交人出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。

**13.诉讼相关费用承担**

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

**14.不可抗力**

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

**15.专利权及知识产权**

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

**16.保密条款**

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

**17.廉政条款**

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

**18.合同纠纷处理方式**

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

**第四章 合同参考文本**

结合项目实际，参考**《福建省监狱系统采购合同范本》**签订合同

**第五章 响应文件格式**

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

**（第一部分 资格及技术商务部分）**

**（报名截止时间前上传资格及技术商务部分，盖章签字扫描成PDF后上传）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**地址：**

**目 录**

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

**1、网上竞价承诺书**

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司黑名单。**（注：本条仅适用于景弘集团有限公司及其子公司单独立项的采购项目）**

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

**2、有效营业执照复印件等证明文件**

按网上竞价文件第一章要求提供

**3、单位授权书**

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

**4.特定资格要求（若有）**

**按网上竞价文件第一章要求提供**

**5.供应商需提供的其他材料**

（1）标的说明一览表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格**（品牌及型号）** | 来源地 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

1. 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章） 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**

1. **如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（3）网上竞价保证金凭证复印件**

**凭证复印件在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

**（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）**

**在此项下提交**

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

**（第二部分 报价部分）**

**项目编号：**

**所投合同包号：**

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**地址：**

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表

**【编制说明】**

1. **供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中可以不上传分项报价表。**
2. **成交供应商的分项报价表必须随纸质响应文件提供。**
3. **本表为货物、服务项目适用。**

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（规格） | 数量 | 单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包总价： | | | | | | | |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：